**食堂（靠7栋）化粪池排污管道改道询价书**

各相关供应商：

  现对重庆市农业学校食堂（靠7栋）化粪池排污管道改道询价采购。相关信息见报价表，欢迎具备相关资质的供应商参与本次询价。

参与询价供应商资质要求：

1、具有建筑工程施工叁级以上资质；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本次询价报名时间2019年12月31日至2020年1月6日（工作时段），在后勤服务部（电话：68033172）登记即确认报名。投标资料递交及交纳投标保证金（1000元交财务室）时间为 2020 年1月7日上午9：00-9：30，请将填写完毕的报价表、法定代表人身份证复印件、企业法人营业执照复印件、相应资质证明材料、诚信声明等相关资料加盖公章密封（密封袋上须盖密封章）递交至重庆市农业学校后勤服务部（学校图书楼二楼）。开标时间为2020年1月7日。开标结束后未中标的单位无息退还保证金。

本次询价的询价小组由后勤服务部、财务部、行政办公室及纪检监督组成询价小组，负责本次询价工作。

成交原则：从质量和服务均能满足询价书要求的供应商中，按照投标报价由低到高的顺序推荐报价最低的投标人为成交供应商。

联系人：李老师、徐老师

联系电话：023-68033172

单位地址： 重庆市农业学校后勤服务部

2019年12月31日

|  |
| --- |
| 重庆市农业学校食堂排污管道改造 |
| **序号** | **项** 目 名 称 | **单位** | **数量** | **综合单价** | **金额**(元) | **备注：材料品牌、型号、规格、产地及工艺流程等** |
| 1 | 土石方开挖 | ㎡ | 180.00  |  |  | 人工工时费。沟深2米，宽1米，进出口落差1米，此预算包含泥土地面开槽，普通泥土地面挖沟。 |
| 2 | 检修井 | 个 | 3.00  |  |  | 外径规格1250mm×1250m，检修口直径1000mm×1000mm，底面10MM钢筋铺网，C25混凝土浇筑，厚度≥100mm，四面混泥土浇筑，厚度≥200mm。 |
| 3 | 铸铁检修口 | 个 | 3.00  |  |  | 1000mm×1000mm成品铸铁检修口，承重250kg/㎡ |
| 4 | 排污管道 | m | 90.00  |  |  | ￠800带钢带 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5 | 热缩套 | 个 | 14.00  |  |  | ￠800热缩套 |
|  |  |  |  |  |
| 6 | 土方回填 | ㎡ | 90 |  |  | 挖沟土方回填，压实 |
| 7 | 多余弃土处置 | ㎡ | 90 |  |  | 多余弃土集中堆放于管道旁的地里 |
| 8 | 混凝土地面恢复 | ㎡ | 70.00  |  |  | C25泥凝土回填抹平，厚≥100mm |
| 9 | 砖墙恢复 | ㎡ | 3.00  |  |  | 100mm厚红砖墙，双面搓沙，刮腻子面做乳胶漆，回复原样 |
|  | 工程直接费 |  |  |  |  |  |
|  | 工程管理费 |  |  |  |  | 工程直接费\*8% |
|  | 临时措施费 |  |  |  |  | 工程直接费\*3% |
|  | 增值税 |  |  |  |  | （工程直接费+工程管理费+临时措施费）\*3.5% |
|  | 工程含税总造价： |  |  |  |  |  |
| 注: |  |
| 1 | 本预算不包含工程用水、用电费用。 |
| 2 | 本预算根据市场材料、人工价格编制而成。 |
| 3 | 合同实行预算项目量价包干，盈亏自负，未列项目不进入本预算。 |

**本合同限价：包干价最高限价86000元。**

**施工地点： 重庆市农业学校**

**施工时间： 12天**

**本次报价为人民币报价。**

**诚信声明**

**采购项目名称：**

**致（采购人）：**

 **（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。**

 **特此声明**

**（投标人公章）**

**年**  **月**  **日**